**NETWORK day 05**

================================================

Vlan 控制广播 增加安全 提高带宽利用 降低延迟

Trunk 链路聚合

路由： 直连路由，静态路由，动态路由

acl 基本 源ip 高级 源ip、目标ip、协议、端口

nat

A 10.0.0.0~10.255.255.255

B 172.16.0.0~172.31.255.255

C 192.168.0.0~192.168.255.255

静态 一对一 双向通信

Easyip 多对一 单向通信

Vrrp 虚拟路由冗余协议

主 备份 虚拟

display current-configuration //查询大部分配置

display version //查询设备版本

display vlan //差vlan

display ip interface brief //查询ip配置

display this //查当前视图配置

display ip routing-table //查路由表

display ip routing-table | include /24 //筛选查询只包含/24的路由表信息


display acl 2000 //查询列表号是2000的acl

display acl all //查询所有acl

display vrrp brief //查询vrrp摘要信息

**组建大型企业网络**

**步骤一：为3700交换机修改主机名，配置vlan**



1，

[Huawei]sysname sw1 //依次将名称修改为sw1~sw4

[sw1]undo info-center enable //关闭日志

2，

[sw1]vlan batch 10 20 30 40 //依次在4台3700创建4个vlan

**步骤二：将终端设备加入对应vlan**

1，

[sw1]in e0/0/1

[sw1-Ethernet0/0/1]port link-type access //配置为接入链路

[sw1-Ethernet0/0/1]port default vlan 10 //将1口加入vlan10

[sw2]in e0/0/1

[sw2-Ethernet0/0/1]port link-type access

[sw2-Ethernet0/0/1]port default vlan 20 //将1口加入vlan20

[sw3]in e0/0/1

[sw3-Ethernet0/0/1]port link-type access

[sw3-Ethernet0/0/1]port default vlan 30 //将1口加入vlan30

[sw4]in e0/0/1

[sw4-Ethernet0/0/1]port link-type access

[sw4-Ethernet0/0/1]port default vlan 40 //将1口加入vlan40

[sw4-Ethernet0/0/1]in e0/0/2

[sw4-Ethernet0/0/2]port link-type access

[sw4-Ethernet0/0/2]port default vlan 40 //将2口也加入vlan40

2, 为所有s3700的g0/0/1、g0/0/2口配置trunk

[sw1-Ethernet0/0/1]in g0/0/1 //常规手段一个一个接口配置

[sw1-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk //配置中继链路

[sw1-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan all //放行所有

[sw1-GigabitEthernet0/0/1]in g0/0/2

[sw1-GigabitEthernet0/0/2]port link-type trunk

[sw1-GigabitEthernet0/0/2]port trunk allow-pass vlan all

[sw2]port-group 1 //或者使用接口组，创建1号接口组

[sw2-port-group-1]group-member GigabitEthernet 0/0/1

GigabitEthernet 0/0/2 //加成员是g1口与g2口

[sw2-port-group-1]port link-type trunk //也同样配置为中继链路

[sw2-port-group-1]port trunk allow-pass vlan all //放行所有

[sw3]port-group 1

[sw3-port-group-1]group-member GigabitEthernet 0/0/1 GigabitEthernet 0/0/2

[sw3-port-group-1]port link-type trunk

[sw3-port-group-1]port trunk allow-pass vlan all

[sw4]port-group 1

[sw4-port-group-1]group-member GigabitEthernet 0/0/1 GigabitEthernet 0/0/2

[sw4-port-group-1]port link-type trunk

[sw4-port-group-1]port trunk allow-pass vlan all

如果某接口配置错误，可以恢复默认状态

[sw1]clear configuration interface g0/0/1 //清空g0/0/1号接口的配置，途中

按y确认

[sw1]in g0/0/1 //再进入该接口

[sw1-GigabitEthernet0/0/1]undo shutdown //开启该接口